|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | DD1 | Микроконтроллер ATmega8 Atmel | 1 | dip-28 |
|  |  |  |  |  |
|  | HG1 | Дисплей CPD-05211SR2/A | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | HL1, HL2 | Светодиод красный/зеленый L-59EGD Kingbright Corporation | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Резисторы |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | R1 | CR0805-0,125Вт-4,7кОм ±5% Bourns | 1 |  |
|  | R2 | CR0805-0,125Вт-150Ом ±5% Bourns | 1 |  |
|  | R3 | CR0805-0,125Вт-4,7кОм ±5% Bourns | 1 |  |
|  | R4 | CR0805-0,125Вт-150Ом ±5% Bourns | 1 |  |
|  | R5...R7 | CR0805-0,125Вт-10кОм ±5% Bourns | 3 |  |
|  | R8…R15 | CR0805-0,125Вт-510Ом±5% Bourns | 8 |  |
|  | R16…R21 | CR0805-0,125Вт-510Ом ±5% Bourns | 6 |  |
|  | R22, R23 | CR0805-0,125Вт-1,5кОм ±5% Bourns | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SB1…SB3 | Кнопка тактовая IT-1102WI8-160G-G Switronic Industrial | 3 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | U1, U2 | Оптоизолятор MOC3052 Lite-on | 2 | dip6 |